ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Вишківська селищна рада, вул. Центральна площа,1, с. Вишково, 90454; код за ЄДРПОУ – 04349113; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.
2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Відвал снігоприбиральний для екскаватора JCB 3CX (код за ДК 021:2015:  43310000-9 – Машини для цивільного будівництва, (43313100-1– Плужні снігоочисники))
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-10-000996-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	5. Найменування товару
	№
з/п
	Технічні характеристики 

	Відвал снігоприбиральний для екскаватора JCB 3CX
	1
	Загальна ширина відвалу – не більше 2,8 - 3.2 м

	
	2
	Поворот відвалу вправо/вліво під кутом 30°.

	
	3
	Робоча ширина відвалу (при повороті 30°) – не більше 2,65 м

	
	4
	Висота відвалу –  не більше 0,98 м.

	
	5
	Гумова кромка з амортизаційною системою. Товщина гумової кромки  не більше 50 мм.

	
	6
	Плаваюче кріплення відвалу на рамі відвалу

	
	7
	В комплекті з упором для паркування.

	
	8
	З гідравлічною системою зміни кута повороту відвалу.

	
	10
	Кількість, од.  - 1

	
	11
	З системою амортизації нерівностей.

	
	12
	З кріпленням під пальці

	
	13
	Країна виробництва не Росія, Білорусь.

	
	14
	Гарантія не менше 12 місяців

	
	15
	Рік випуску не раніше 2022



1 Відвал під час передачі Замовнику має бути споряджений: 
– інструкцією з експлуатації;
– сертифікатом відповідності ;
– гарантійними документами (видаткова накладна)
2. Постачальник проводить всі необхідні митні процедури по оформленню ввезення відвала на територію України (у разі потреби).
3.  Постачальник надає технічні консультації (у разі потреби).
4. Постачальник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення відвала в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (представника Замовника) (вартість цих послуг враховується в ціну відвала).
6. Постачальник повинен здійснити після продажне обслуговування відвала протягом гарантійного терміну експлуатації  та забезпечувати післягарантійне обслуговування:
– постачальник повинен мати свої сервісні представництва для обслуговування відвала;
– постачальник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни;
– постачальник повинен забезпечувати виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника (представника Замовника).
            –  постачальник повинен мати кваліфікованих працівників, для встановлення відвала та введення його в експлуатацію Для підтвердження кваліфікації інженерно-технічного персоналу надати копії документів, що підтверджують кваліфікацію (сертифікати на проходження навчання з технічного обслуговування та ремонту техніки відповідного виробника техніки, виданий відповідним навчальним закладом, навчальним центром, курси підвищення кваліфікації, уповноваженим сервісним центром представництва підприємства-виробника техніки.
7. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за Договором. У разі виявлення недоліків при поставці товару неналежної якості Учасник зобов’язується усунути їх протягом десяти робочих днів з дати виставлення претензії Замовником (представником Замовника).
8. У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент". Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованого товару, з товаром який вимагається Замовником. 
9. Якість товару: технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
10. Товар повинен бути новим, не раніше 2022 року випуску.
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Вишківської селищної ради за КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» відповідно до бюджетного запиту  на 2023 рік.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 199 950,00 грн (Сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.
8.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#Text
9. Процедура закупівлі:
Застосовується процедури відкритих торгів (у порядку, визначеному Особливостями).

